


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

RAIN 90

# ARSENAL





C




**ARSENAL**

## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Разрешение изображения | 600 TVL |
| Формат видеосигнала | CVBS |
| Угол обзора | 90 |
| Потребление питания | 150 мА |
| Источник питания | питание от монитора |
| Рабочая температура | -40°С~+50°С |
| Класс защиты | IP 66 |
| Подсветка | ИК |

Порядок монтажа



[www.arsenalvideo.by](http://www.arsenalvideo.by/) [www.video-arsenal.ru](http://www.video-arsenal.ru/)