Author: 罗威

Спецификация

Модель	LS-AHD20/42-2.8
Матрица	1/2.7" OV 2.1Мп CMOS Сенсор
Разрешение	1080P
Сигнал	PAL / NTSC
Светочувствительность	0.001 Lux/F1.2
S/N Рейтинг	Более чем 50dB
Синхронизация	Внутренняя
ИК дистанция	20 Метров
ИК подсветка	Светодиодная, авто контроль
Видео выход	AHD/CVI/CVBS/TVI переключение джойстиком
Функция	WDR, DNR, UTC
Напряжение/Ток	+12В(+/-10%)/550mA
Объектив	2.8 мм
Влагозащищённость	Нет
Размеры (мм)	Φ 94 x 69(В)
Вес (г)	400
Рабочая температура	-20~+50℃ Вл.95% Mак

LS-AHD20/42-2.8 HD Камера

#

Вандалозащищённая ИК купольная камера

Благодарим Вас за покупку нашего продукта.
Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство.

Комплект поставки

Имя	№
Камера	1
Инструкция	1

Помните:
Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию за помощью.
.

В камере используется последний разработанный сенсор и процессор. Сенсор различает символы с высокой четкостью и стабильностью, используется функция анти-помех, насыщенный и реальный цвет. Крепление и использование этой модели очень удобны.

Основные характеристики

Подключение камеры

Общие проблемы и неисправности

> Авто регулировка усиления (AGC)
Хорошая цветопередача при слабой освещённости.
> Авто электронный затвор (AES)
Затвор 1/100,000с.
> Гама характеристика
0.45
> Режим
NTSC/PAL режим.
> OSD меню
Нажать “влево” удерживая 5 сек выбрать: CVBS
Нажать “вправо” удерживая 5 сек выбрать: TVI
Нажать “вверх” удерживая 5 сек выбрать: AHD
Нажать “вниз” удерживая 5 сек выбрать: CVI

Помните:
• Блоки питания должны быть сертифицированы, их выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям на данное оборудование.
• Пожалуйста, установите устройства молниезащиты
• Для просмотра видео удалённо, будьте уверенны, что интернет соединение высокоскоростное.

Инструкция по безопасности

1.Перед использованием камеры внимательно прочитайте инструкцию.
2.Установка камер должна производится профессиональным персоналом.
3.Не направляйте в объектив яркий свет на длительное время, камера выйдет из строя.
4.Не прикасайтесь непосредственно к объективу. Пожалуйста, надевайте пылезащитный чехол, когда камера не используется.
5.Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань для очистки камеры. Если грязь трудно очистить, используйте моющие средства с водой и протрите насухо камеру.
6.Не устанавливайте камеры под кондиционерами.
7.Пожалуйста, убедитесь, что все источники напряжения выключены, когда проводите чистку камер.
8.Пожалуйста, соблюдайте нужную температуру и влажность при транспортировке камер.
9.Если камера была нарушена, например, обрезан шнур питания, вилка BNC, раскручена. Все жидкости или посторонние вещества попадают в камеру: дождь, туман, снег и т.д.. Вы несёте ответственность за эти проблемы и гарантия завода производителя на это не распространяется.

> Нет картинки при включении питания
Проверьте соответствует ли напряжение 12 вольтам +-10%. Проверьте коннекторы камеры и оборудования подключённого к ней. Проверьте монитор и подключённое к нему периферийное оборудование.
> На картинке камеры рябь и помехи
Помехи вызывает переменный ток в цепи фильтрации источника напряжения 12 вольт, замените БП и установите дополнительный сетевой фильтр.
Проверьте монитор, замените его.
> При направлении камер на источник света на картинке фон
Не направляйте камеры на люминесцентные лампы и солнце. Фон от них это нормальное явление камер. Устанавливайте камеры максимально далеко от люминесцентные ламп и сильных источников света.
> Картинка не в фокусе
Напряжение питания не стабильно или используется не родной AHD приёмо-передатчик по витой паре.

Помните:
• Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры. Рабочая температура –20~+50℃.
• Не монтировать камеры вблизи кондиционеров и источников тепла.