Приемопередатчик Arsenal-201PHD

**Руководство пользователя**



#

# Назначение

Пассивный приемник-передатчик HD-видео по витой паре. 1 канал BNC, витая пара под клеммы, со шлейфом. Дальность передачи видеосигнала HD CVI/AHD/TVI до 200 м. Повышенная защита от помех.

# Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Волновое сопротивление | BNC: 75, RJ45: 100 |
| 2 | Тип витой пары | UTP CAT5 |
| 3 | Рабочая температура | -30…70°C |
| 4 | Вес | 40 г/пара |