Author: 罗威

Спецификация

Модель	LS-AHD20/40-2.8
Матрица	1/2.7" PIXART 2.1 Мп матрица CMOS
Эффективные пиксели (H×V)	1080P
Сигнал	PAL /NTSC
Светочувствительность	0.01 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	Более 40 dB
Синхронизация	Внутренняя
ИК подсветка	20 метров
Датчик	Фотодиодный, авто контроль
Видео выход	AHD,TVI,CVBS,CVI переключение джойстиком
Функции DNR	Нет
Питание/Ток	Постоянное 12 вольт(+/-10%)/550mA
Объектив	2.8 мм
Влагозащищённость	Нет
Размер, (мм)	90.5 x 80 x 80
Вес, (г)	300
Рабочая температура	-10~+50°С Вл.95% мак

LS-AHD20/40-2.8 HD Камера

#

Пластиковая ИК купольная камера

Благодарим Вас за покупку нашего продукта.
Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство.

Комплект поставки

Имя	№
Камера	1
Инструкция	1

Помните:
Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию за помощью.
.

В камере используется последний разработанный сенсор и процессор. Сенсор различает символы с высокой четкостью и стабильностью, функция анти-помех у процессора, богатый и реальный цвет. Крепление и использование этой модели очень удобны.

Основные характеристики

Подключение камеры

Общие проблемы и неисправности

> Авто регулировка усиления (AGC)
Хорошая цветопередача при слабой освещённости.
> Авто электронный затвор (AES)
Затвор 1/100,000с.
> Гама характеристика
0.45
> Режим
PAL режим.
> OSD меню
Нажать “влево” удерживая 5 сек выбрать: CVBS
Нажать “вправо” удерживая 5 сек выбрать: TVI
Нажать “вверх” удерживая 5 сек выбрать: AHD
Нажать “вниз” удерживая 5 сек выбрать: CVI
.

Помните:
• Блоки питания должны быть сертифицированы, их выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям на данное оборудование.
• Пожалуйста, установите устройства молниезащиты
• Для просмотра видео удалённо, будьте уверенны, что интернет соединение высокоскоростное.

Инструкция по безопасности

1.Перед использованием камеры внимательно прочитайте инструкцию..
2.Установка камер должна производится профессиональным персоналом.
3.Не направляйте в объектив яркий свет на длительное время, камера выйдет из строя.
4.Не прикасайтесь непосредственно к объективу. Пожалуйста, надевайте пылезащитный чехол, когда камера не используется.
5.Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань для очистки камеры. Если грязь трудно очистить, используйте моющие средства с водой и протрите насухо камеру.
6.Не устанавливайте камеры под кондиционерами.
7.Пожалуйста, убедитесь, что все источники напряжения выключены, когда проводите чистку камер.
8.Пожалуйста, соблюдайте нужную температуру и влажность при транспортировке камер.
9.Если камера была повреждена, например, обрезан шнур питания или вилка BNC, то все испарения жидкостей или посторонние вещества попадают в камеру: дождь, туман, снег и т.д.. Вы несёте ответственность за эти проблемы и гарантия завода производителя на это не распространяется.

> Нет картинки при включении питания
Проверьте соответствует ли напряжение 12 вольтам +-10%. Проверьте коннекторы камеры и оборудования подключённого к ней. Проверьте монитор и подключённое к нему периферийное оборудование.
> На картинке камеры рябь и помехи
Помехи вызывает переменный ток в цепи фильтрации источника напряжения 12 вольт, замените БП и установите дополнительный фильтр.
Проверьте монитор, замените его.
> При направлении камер на источник света на картинке фон
Не направляйте камеры на люминесцентные лампы и солнце. Фон от них это нормальное явление камер. Максимально далеко от люминесцентные ламп и сильных источников света устанавливайте камеры.
> Картинка не в фокусе
Напряжение питания не стабильно.

Помните:
• Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры. Рабочая температура –10~+50℃.
• Не монтировать камеры вблизи кондиционеров и источников тепла.