**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Аврора 2-110**







C

**ARSENAL**

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Сенсор | 1/4 CCD/CMOS |
| Угол обзора | 60/110 |
| Разрешение (горизонт.) | 420/480/600 |
| Формат видеосигнала | CVBS |
| Подсветка | ИК диоды (60) |
| Потребление питания | максимум 150 мА |
| Источник питания | питания от монитора |
| Рабочая температура | - 40 до + 50  |
| Класс защиты | IP 66 |
| Монтаж | накладной/встраиваемый |

Порядок монтажа

---- l(ремен11енауголок---- ---- НвкnаднО&lмонтаж----

о c:::::J····

Qc:::::J····

\

Отверстие

Скоытыйкреnеж

в



www.arse nalvideo .by www.video-ars enal. ru www.a rsen al video.p l



Импортёр:

ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого, 5, офисное пом. 62-2 [www.arsenalvideo.by,](http://www.arsenalvideo.by/) info@arsenalvideo.by

ООО «Форпост»

214000 Россия, г. Смоленск,

ул. Ново-Московская 2/8, пом. 19

[www.video-arsenal.ru,](http://www.video-arsenal.ru/) smolenskforpost@gmail.com

ARSENAL VIDEO Sp. z o.o.

02-672 Poland, Warsaw

Domaniewska street, 37 oﬃce 2.43 [www.arsenalvideo.pl,](http://www.arsenalvideo.pl/) info@arsenalvideo.pl

Производитель:

ЧжуХай Бком Электроник Технолоджи Ко., Лтд. Китай, город Чжухай, Район Сянчжоу,

улица Юнтянь 19, корпус 6, пом. 501

