**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Рокси Плюс



**Внешний вид**

 **Схема подключения**

 6





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсветка | 4 | Динамик |
| 2 | Камера | 5 | Кнопка вызова |
| 3 | Светозависимый резистор | 6 | Микрофон |

##  Основные параметры

1. Разрешение: 1.3 MP;
2. Разрешение изображения: 800 TVL;
3. Угол обзора: 90 градусов
4. Рабочее напряжение и ток

Рабочее напряжение: Вход DC: +12V —+15V

Рабочий ток: в режиме ожидания: ≤150 мА, рабочий ток: ≤300 мА

1. Рабочая среда:

Температура окружающей среды:-40℃+50℃;

Степень защиты: IP65.

#

1

2

 **Монтаж**

**Крепление на уголок**

##  Установка на дверь



 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

* Избегайте установки устройства рядом с источниками сильного излучения.
* Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
* Избегайте сильной тряски, ударов и столкновений, иначе могут быть повреждены внутренние компоненты.
* Не подвергайте наружную камеру воздействию яркого света или прямых солнечных лучей.
* Не устанавливайте наружную камеру, где возможен прямой контакт с дождем, высокими температурами, высокой влажностью, полной запыленностью и агрессивной химией.
* Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет находится на уровне глаз пользователя.
* Перед установкой отключите питание.
* Во избежание внешних помех держите устройство на расстоянии более 30 см от источника питания переменного тока.

Импортёр:

**Накладной монтаж**

9

ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого, 5, офисное пом. 62-2 [www.arsenalvideo.by,](http://www.arsenalvideo.by/) info@arsenalvideo.by

ООО «Форпост»

214000 Россия, г. Смоленск,

ул. Ново-Московская 2/8, пом. 19

[www.video-arsenal.ru,](http://www.video-arsenal.ru/) smolenskforpost@gmail.com

ARSENAL VIDEO Sp. z o.o.

02-672 Poland, Warsaw

Domaniewska street, 37 oﬃce 2.43 [www.arsenalvideo.pl,](http://www.arsenalvideo.pl/) info@arsenalvideo.pl

Производитель:

ЧжуХай Бком Электроник Технолоджи Ко., Лтд. Китай, город Чжухай, Район Сянчжоу,

улица Юнтянь 19, корпус 6, пом. 501

10