


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Вызывная панель RAIN

# ARSENAL





C




**ARSENAL**

## Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Разрешение изображения | 420 TVL |
| Формат видеосигнала | CVBS |
| Угол обзора | 68 |
| Потребление питания | 150 мА |
| Источник питания | питание от монитора |
| Рабочая температура | -40°С~+50°С |
| Класс защиты | IP 66 |
| Подсветка | ИК |

Порядок монтажа



[www.arsenalvideo.by](http://www.arsenalvideo.by/) [www.video-arsenal.ru](http://www.video-arsenal.ru/)

# ARSENAL

Импортёр:

ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого, 5, офисное пом. 62-2 [www.arsenalvideo.by,](http://www.arsenalvideo.by/) [info@arsenalvideo.by](mailto:info@arsenalvideo.by)

ООО «Форпост»

214000 Россия, г. Смоленск,

ул. Ново-Московская 5, офис 208

[www.video-arsenal.ru,](http://www.video-arsenal.ru/) [smolenskforpost@gmail.com](mailto:smolenskforpost@gmail.com)

